**Содержимое разработки**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип урока | комбинированный |
| Цели урока | познакомить учащихся с швейным предприятием «ВИД» г Иркутска |
| Задачи урока | ***Образовательная***– ознакомить учащихся с организацией и работой швейного цеха, с техникой и технологией изготовления выпускаемой продукции, разделением труда на предприятии;***Развивающая****–*расширить кругозор учащихся***Воспитательная***– способствовать воспитанию у учащихся уважения к людям труда и любви к труду;***Профориентационная*** – ознакомить учащихся с содержанием труда работников |
| Время реализации урока | 1 урок 40 мин. |
| Необходимое оборудование и материалы | Компьютер, колонки, мультимедийный проектор, экран, мультимедиа презентація, раздаточный материал (кроссворд, загадки) |
| Дидактическое обеспечение урока | Мультимедиа презентация;Раздаточный материал (кроссворд, загадки). |
| **Ход и содержание урока,****деятельность учителя и учеников.** |
| Мотивация учащихся | Здравствуйте, ребята!Сегодня мы с вами изучим новую тему «Сферы производства и разделение труда». Познакомимся с ОАО «Швейной фирмой «ВиД», увидим как шьются костюмы, платья, как выглядят цеха в которых их шьют, и узнаем об профессия таких какшвея-мотористка, закройщик, утюжильщица.Совершим виртуальную экскурсию на швейную фабрику. |
| 1.Организационный момент | 1.Отметка отсутствующих;2.Проверка готовности учащихся к уроку. |
| 2.Актуализация знаний | **Учитель**: для начало давайте разгадаем кроссворд* Предмет для измерения фигуры человека.
* Деталь изделия, вырезанная из картона или плотной бумаги.
* Волокно природного происхождения.
* Фигура туловища человека для измерения и показа моделей.
* Тонкая непряденая нить растительного, минерального, природного или искусственного происхождения.
* Заострённый металлический предмет с ушком.
* С чем нужно шить, чтобы не уколоться?
* Предмет для Влажно-Тепловой Обработки изделия.
* Прибор для раскроя.
* Женщина, профессионально занимающаяся шитьём.

***Ответы******Сантиметр, Лекало, Хлопок, Манекен, Волокно, Игла, Напёрсток, Утюг, Ножницы, Швея*** |
| 3.Изучение нового материала | **Учитель**: молодцы. А теперь внимание мы совершим с вами виртуальную экскурсию*Слайд 5*ОАО «Швейная фирма «ВиД» - старейшее предприятие легкой промышленности г. Иркутска, крупнейший производитель одежды в Восточной Сибири с величайшим опытом работы. Действует с 1930 г.*Слайд 6*Выпускает всевозможные швейные изделия: костюмы, сарафаны, платья, брюки, юбки*Слайд 8*Структура швейной фирмы*Слайд 9*Цеха швейной фирмы ВИД*Слайд 10*Склад материалов. Всевозможные ткани, для пошива (костюмы, сарафаны, платья, брюки, юбки)*Слайд 11*Участок раскроя, Дисковый нож Максимальная высота раскроя – 25 мм, Раскройно-настилочный комплексМаксимальная высота раскроя – 200мм(max.300) Закройщик*Слайд 12*Рабочие места (универсальные швейные машины) Швея – мотористкаС*лайд 13*Универсальная швейная машина*Слайд 14*Краеобметочная машина – оверлок. Швея – мотористка*Слайд 15*стачивающе-обметочные машины. Швея – мотористка*Слайд 16*Участок для влажно-тепловой обработки. Утюжильщица*Слайд 17*Паровоздушный манекен. Утюжильщица*Слайд 18*Прессы для швейных предприятий*Слайд 19*Гладильный стол*Слайд 20*упаковка*Слайд 21*Склад готовой продукции. Относительная влажность воздуха 60—70 %, температура воздуха — 15— 20°С, защищаются моли, грызунов; дорогостоящие изделия хранят в чехлах.Подвешивают на кронштейнах, защищают их от прямых солнечных лучей, от пыли занавесками или покрывалами.Помещения складов должны регулярно проветриваться. Фирма входит в число ведущих предприятий России по производству мужского и детского делового ассортимента. Опыт в производстве детского делового костюма – более 35 лет. Рождением фирмы принято считать  1 апреля 1930 года, С 1996 года фабрика переименована в Открытое акционерное общество Швейная фирма «ВиД». На сегодняшний день Швейная фирма «ВиД» - это хорошо оснащенное предприятие, применяющее передовые технологии производства. Швейные потоки оснащены различными видами швейного и влажно-теплового оборудования. Для увеличения качества изделий соединительных операций  используются только специализированные машины известных немецких, итальянских, японских марок, предназначенные для выполнения конкретных операций. Линия специализированных немецких прессов для финишной обработки изделий с лазерной наводкой позволяет добиться качественного приутюживания, придания формы изделию, обеспечить его посадку и товарный вид. Заключительным этапом производства изделий является строгий технический контроль, поэтому Швейная фирма «ВиД» всегда гарантирует высокое качество изделий. Работниками фирмы являются высококвалифицированные работники, ОАО «Швейная фирма «ВиД» - это гарантия разумных цен, достойного качества и высокого профессионализма.**Физкультминутка**: Раз-подняться,потянуться, Два-нагнуться,разогнуться,Три-владоши,три хлопка,Головою три кивка.На четыре - руки шире,Пять - руками помахать,Шесть - на место тихо сесть. |
| 4. Закрепление нового материала | *Слайд 22*Проверь себя. Каждый задает вопрос классу. |
| 5.Подведение итогов. Д/з | *Слайд 23*Итоги экскурсии.Задания для учащихсяПодготовить письменный отчёт об экскурсии, ответив на следующие вопросы:Название швейного предприятия, его характеристикаСтруктура и организация работы (участки цеха)Выпускаемая продукция, материалы, оборудованиеСодержание работы основных профессий: швея-мотористка, закройщик, утюжильщица.Впечатление об экскурсииСпасибо за урок, до свидания!**Если осталось время Загадки - мастериц** |